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MODÈLE GRATUIT
Modèle de Rapport
d’inspection Bâtiment
Une trame professionnelle en 8 sections, prête à l'emploi, pour structurer vos inspections et gagner des heures sur chaque dossier.
Pathologistes du bâtiment · Diagnostiqueurs · Couvreurs · Experts en assurance · Inspecteurs indépendants
Conçu et publié par l'équipe Cliqport — cliqport.com







À propos de ce modèle
Ce document a été conçu par l'équipe Cliqport pour aider les professionnels de l'inspection bâtiment à produire des rapports clairs, complets et homogènes, sans repartir de zéro à chaque dossier.
Cliqport est une plateforme qui automatise la génération de ce type de rapport à partir de vos photos et annotations d'inspection. Ce modèle Word reprend exactement la même structure que celle utilisée dans l'application, afin que vous puissiez l'adopter dès aujourd'hui.
Comment utiliser ce document
1. Remplacez chaque texte en italique gris entre crochets par vos propres informations.
1. Conservez ou adaptez les intitulés de section selon votre métier et le type de mission.
1. Les encadrés bleutés « Comment remplir cette section » sont des instructions : supprimez-les avant l'envoi au client.
1. Les tableaux (constatations, gravité, préconisations) peuvent être dupliqués autant de fois que nécessaire.
1. Une fois complété, exportez ce document en PDF avant de le transmettre à votre client ou donneur d'ordre.
Comment remplir cette section — Ce modèle reste votre propriété entière : vous pouvez le personnaliser librement (logo, couleurs, mentions légales) sans restriction d'usage.
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1. Page de garde et informations générales
Comment remplir cette section — Reprenez ces informations en tête de votre rapport final. Elles permettent d'identifier immédiatement le dossier, le bien concerné et le professionnel responsable.
Nom du bien / Référence dossier : [ex. Villa Dupont — Réf. 2026-0148]
Adresse complète : [Numéro, rue, code postal, ville]
Date d'inspection : [JJ/MM/AAAA]
Inspecteur : [Prénom NOM]
Société / SIRET : [Raison sociale — SIRET]
Type de mission : [Vente / Sinistre / Contrôle périodique / Litige / Autre]


2. Contexte et objet de l'inspection
Comment remplir cette section — Expliquez en 3 à 5 phrases pourquoi cette inspection a lieu. Cette section cadre la lecture du rapport pour son destinataire (acheteur, assureur, maître d'ouvrage).
Objet de la mission : [ex. Inspection préalable à la vente du bien, à la demande du propriétaire]
Type de bien concerné : [Maison individuelle / Appartement / Local commercial / Copropriété...]
Demandeur de la mission : [Nom du client / donneur d'ordre]
[Développez ici le contexte général : historique du bien, sinistre antérieur éventuel, éléments signalés par le client avant la visite, périmètre exact de l'inspection.]


3. Méthodologie employée
Comment remplir cette section — Décrivez brièvement les moyens utilisés. Cette section renforce la valeur probante du rapport en cas de litige ou de contestation ultérieure.
Zones inspectées : [ex. Toiture, façades, sous-sol, réseau électrique, plomberie...]
Moyens et outils utilisés : [Inspection visuelle, sondage, humidimètre, caméra thermique, drone...]
Conditions de la visite : [Météo, accessibilité, zones non visitées et pourquoi]
[Précisez ici toute limite méthodologique : zones inaccessibles, absence de sondage destructif, éléments non vérifiables visuellement.]


4. Constatations par zone
Comment remplir cette section — C'est le cœur du rapport. Dupliquez ce tableau pour chaque zone inspectée. Une ligne = une observation factuelle, sans jugement ni interprétation.
	Zone
	Observation
	Réf. photo
	Gravité

	[ex. Toiture — versant nord]
	[Description factuelle et précise du désordre observé]
	[Photo n°]
	[Niveau]

	[ex. Toiture — versant nord]
	[Description factuelle et précise du désordre observé]
	[Photo n°]
	[Niveau]

	[ex. Toiture — versant nord]
	[Description factuelle et précise du désordre observé]
	[Photo n°]
	[Niveau]


Astuce : renseignez toujours la gravité selon l'échelle définie en section 6, pour garantir la cohérence du rapport.


5. Photos et annotations
Comment remplir cette section — Chaque désordre visible doit être illustré par une photo légendée. Annotez directement l'image (flèche, cercle, numéro) et renvoyez au texte via la référence photo utilisée en section 4.
	[Insérer photo annotée n°1 — ex. flèche pointant la fissure, zone entourée]


Légende : [Zone — nature du désordre — date de prise de vue]
	[Insérer photo annotée n°2]


Légende : [Zone — nature du désordre — date de prise de vue]


6. Classification de la gravité des désordres
Comment remplir cette section — Cette hiérarchisation est l'étape la plus souvent négligée et la plus utile pour votre client. Elle transforme une liste d'observations en un outil de décision.
	Niveau
	Description
	Délai d'action recommandé

	Urgence critique
	Désordre présentant un risque immédiat pour la sécurité ou l'intégrité du bâtiment.
	Sous 7 jours

	Vigilance
	Désordre à surveiller, sans caractère d'urgence mais nécessitant un suivi.
	1 à 6 mois

	Remarque mineure
	Observation sans impact structurel ni fonctionnel à court terme.
	Non prioritaire




7. Préconisations et recommandations
Comment remplir cette section — Transformez chaque constat en action concrète. C'est la section la plus lue par le client : elle doit être claire, actionnable et priorisée.
	Anomalie
	Action recommandée
	Priorité
	Délai

	[Référence anomalie]
	[Nature des travaux ou vérifications à engager]
	[Haute/Moyenne/Basse]
	[Délai]

	[Référence anomalie]
	[Nature des travaux ou vérifications à engager]
	[Haute/Moyenne/Basse]
	[Délai]

	[Référence anomalie]
	[Nature des travaux ou vérifications à engager]
	[Haute/Moyenne/Basse]
	[Délai]




8. Conclusion et signature
Comment remplir cette section — Synthétisez votre avis global en quelques phrases. Cette conclusion engage votre responsabilité professionnelle : restez factuel et mesuré.
[Rédigez ici une synthèse générale de l'état du bien, reprenant les points majeurs identifiés et l'appréciation globale de l'inspecteur.]
Fait à [Ville], le [JJ/MM/AAAA]
Signature de l'inspecteur



Exemple de section complétée
Pour vous aider à calibrer le niveau de détail attendu, voici un exemple réel de constatation et de classification, tel qu'il pourrait apparaître dans un rapport terminé.
Constatations par zone — exemple
	Zone
	Observation
	Réf. photo
	Gravité

	Toiture — versant nord
	Tuiles fissurées sur 3 rangs, infiltration visible en sous-face de la charpente.
	Photo 04
	Critique

	Façade sud
	Fissure verticale de 40 cm, largeur inférieure à 2 mm, non traversante.
	Photo 11
	Vigilance
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Et si ce rapport se remplissait presque tout seul ?
Ce modèle vous fait déjà gagner du temps. Cliqport va plus loin : la structure ci-dessus se génère automatiquement à partir de vos photos d'inspection.
	Vision AI — pré-détection assistée des anomalies, avec validation humaine — jusqu'à 60 à 70 % de temps d'annotation en moins.
Génération automatique du rapport — la structure que vous venez de remplir à la main se construit seule à partir de vos zones, photos et annotations.
Export PDF brandé et lien de partage — un rendu professionnel à vos couleurs, envoyé en un clic à votre client.
Gain de temps constaté : 2 à 4 heures économisées par rapport.


Essayez Cliqport gratuitement
cliqport.com
© 2026 Cliqport — Modèle mis à disposition gratuitement pour les professionnels de l'inspection bâtiment.
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